CZĘŚĆ IV SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**CZĘŚĆ 8**

**ZAMÓWIENIA**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Dostawa fabrycznie nowej podświetlarki LED – format A3**  **– SZT. 1**   * Wymiary: min. 362 x 486 x 19 mm * Wielkość podświetlanej powierzchni: min. 320 x 440 mm * Diody LED o mocy min. 7 Wat * Natężenie światła: min. 2,000 lx * Temperatura światła: min. 9000 K * Zasilanie: 220-240V - 50Hz DC12V/1.2A * Czas pracy diody LED: min. 50 000 roboczogodzin * Temperatura użytkowania: 0-40 stopni * Ustawianie pod kątem w obu osiach * Gwarancja - min. 24 miesięcy |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Dostawa fabrycznie nowego plotera A0 atramentowego ze skanerem:**  **1 szt.**  **Fabrycznie nowy ploter A0 atramentowy ze skanerem**  Parametry podstawowe   * + - technologia druku - atramentowa format - A0     - ilość wkładów z atramentem - 5     - ilość głowic - 1     - ilość dysz głowicy drukującej - 15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)     - wielkość kropli - 5 pl     - precyzja linii - ± 0,1 %     - standardowa pamięć -131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)     - maksymalna pamięć - 131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)     - pojemność dysku twardego – min. 500 GB     - poziom hałasu - max 51 dB   Parametry Druku   * + - typ atramentu - pigmentowy (5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y))     - rozdzielczość druku mono – min. 2400x1200 dpi     - rozdzielczość druku w kolorze – min. 2400x1200 dpi     - szybkość drukowania monochromatycznego - do 3,2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)     - szybkość drukowania w kolorze - do 3,2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)   Parametry Skanera   * + - możliwość skanowania - tak     - technologia skanowania - LED     - rozdzielczość skanowania - do 1200 dpi     - maks. format skanowania - 914 mm   Obsługa Nośników   * + - grubość nośnika   + min 0,07 mm   + max 0,8 mm     - odbiornik papieru - tak     - niestandardowe wymiary nośników (szerokość)   + min 152,4 mm   + max 917 mm     - niestandardowe wymiary nośników (długość)   + min 203,2 mm     - szerokość rolki - do: 36 cali     - długość rolki - do 18 m     - średnica rolki - do 170 mm     - obsługiwane rodzaje nośników   + papier zwykły   + papier w rolce   + papier powlekany     - obsługiwane formaty nośników   + B2 (JIS)   + A1 (ISO)   + B1 (JIS)   + A0 (ISO)   + 10 cali   + 14 cali   + 17 cali   + 24 cale   + 36 cali   + B4 (JIS)   + A3 (ISO)   + A3+ (ISO)   + A2 (ISO)   + 6 cali   + 8 cali   + 12 cali   + 15 cali   + 16 cali   + 18 cali   + 20 cali   + 22 cale   + 30 cali   + 34 cale     - automatyczne odcinanie nośnika - tak   Języki i Emulacje   * + - standardowe języki drukarki   + HP-GL/2   + HP RTL   + PDF (wer. 1.7)   + JPEG (wer. JFIF 1.02)   Komunikacja   * + ethernet - druk w sieci LAN - tak   Standardowe rozwiązania komunikacyjne   * + USB (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB)   + Ethernet (10/100/1000 base-T)   + Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)   Zasilanie   * + - rodzaj zasilania - sieciowe AC (100-240V)   Wymagania Systemowe   * + - Windows   + Microsoft Windows 32-bitowy: 7, 8.1, 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019     - Mac OS   + macOS 10.12.6–10.15   Gwarancja min. 24 miesięcy |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Dostawa fabrycznie nowej składarki wielkoformatowej: - 1 szt.**   * Gramatura papieru: 80 - 110 gsm * Szerokość papieru: 297 - 914 mm * Długość papieru: min. 405mm, maks. 2,5m (przy składaniu w poprzek 1,5m) * Metody składania: * Pierwsze składanie   + 210 mm   + 210 mm z zakładką na bindowanie (20mm, 25 mm, 30mm) * Drugie składanie   + 297 mm   + 305 mm * Szybkość: min. 10m/min. * Wymagania elektryczne: 230V, 50/60 Hz, * Gwarancja min. 24 miesięcy |