Tomaszów Mazowiecki, dnia 04.07.2022 r.

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

**Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220186/01 z dnia 2022-06-23**

**ID - miniportal: 142670ad-2309-4321-920b-367c6a0d8864**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**: Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.**

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**PYTANIA NR 2 (WPŁYW 29.06.2022 r., godz. 20:59)**

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. dot. wykończenia posadzek

W opisie technicznym wymiary gresu to 598 x 598 mm, natomiast w przedmiarze 30x30 cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy kierować się opisem technicznym.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że należy kierować się opisem technicznym.

2.            dot. konstrukcji dachu

Prosimy o udostępnienie rzutu konstrukcji dachu (więźby).

**ODPOWIEDŹ:**

W załączeniu zamawiający zamieszcza pliki dot. konstrukcji dachu.

3.            dot. parapetów

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy zawrzeć wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, brak pozycji w przedmiarze.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy wycenić wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

4.            dot. parapetów

Prosimy o potwierdzenie, że parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7038, natomiast wewnętrzne z aglomarmuru szerokości 26 cm i grubości 3 cm. Jaki kolor mają mieć parapety wewnętrzne?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7038, natomiast wewnętrzne z aglomarmuru szerokości 26 cm i grubości 3 cm kolor zbliżony do RAL 7038.

5.            dot. świetlików dachowych

Prosimy o wyjaśnienie czy udostępniony przez Zamawiającego opis dot. świetlików dachowych jest prawidłowy: “Okno do dachów płaskich o wymiarach 120 x 120 cm (7 szt.), nieotwierane z kopułą poliwęglanową przezroczystą. Okno z antywłamaniowym pakietem szybowym P4A o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,2 W/m2K wg EN 14351-1.

Parametry:

Odporność na obciążenie skierowane w górę:  UL 1500

Odporność na obciążenie skierowane w dół:  DL 2500

Reakcja na ogień:  klasa B-s1, d0

Odporność na uderzenie:  SB 1200

Izolacja dźwięków bezpośrednio z powietrza:  36 (-1;-4) dB

Przenikalność cieplna:  1,2 W/m2K

Transmitancja świetlna:  0,70

Przepuszczalność powietrza:  klasa A3”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że opis dot. świetlików dachowych jest prawidłowy.

6.            dot. kabin sanitarnych z HPL

Prosimy o informację jaką kolorystykę kabin należy przyjąć do wyceny.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, iż do wyceny kabin należy przyjąć kolorystykę z podstawowej palety barw dostawcy kabin. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

*Jednocześnie zamawiający przypomina o hierarchii ważności dokumentów, która została określona w rozdziale 5 ust. 10 SWZ i jest następująca:*

*Umowa z Wykonawcą robót, SWZ,**Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.*

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.**