Tomaszów Mazowiecki, dnia 12.07.2022 r.

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

**Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220186/01 z dnia 2022-06-23**

**ID - miniportal: 142670ad-2309-4321-920b-367c6a0d8864**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**: Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn.„Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.**

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**PYTANIA NR 9 (WPŁYW 11.07.2022 r., godz. 16:01)**

1) Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur stalowych spawanych na rury stalowe zaciskowe (instalacja zasilania nagrzewnic).

2) Czy były przeprowadzone odwierty próbne (badanie gruntu) celem ustalenia możliwości rozsączania wody deszczowej zgromadzonej w skrzynkach rozsączających, czy będzie konieczna całkowita wymiana gruntu?

3) Proszę o podanie wymagań odnośnie baterii kuchennych.

4) Proszę o wyjaśnienie niezgodności ilości zaprojektowanych skrzynek rozsączających (zbiornik retencyjny) - na przekroju są 63 szt., natomiast na rzucie i w opisie 24 szt.

**ODPOWIEDŹ:**

**AD 1**

Należy wykonać zgodnie z projektem.

**AD 2**

Należy wykonać zgodnie z projektem.

**AD 3**

Należy przyjąć baterie kuchenne o parametrach:

- Jednootworowa bateria stojąca

- Ruchoma wylewka rura H-255 L-200 z higienicznym sitkiem.

- Głowica ceramiczna Ø45.

- Wypływ 60 l/min przy 3 barach..

- Uchwyt z drążkiem.

- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

- Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania

- Wzmocnione mocowanie

**AD 4**

Ilość skrzynek należy przyjąć w zależności od przyjętego rozwiązania. Istotną jest pojemność zbiornika, którą należy przyjąć na10m.

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.**