Tomaszów Mazowiecki, dnia 20-08-2019

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ**

Numer postępowania: WI.271.1.22.2019.ZP

Ogłoszenie BZP nr 583327-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) pod nazwą: **Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich.**

Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z ust. 2 pzp, udziela na wniosek wykonawcy wyjaśnień dotyczących zamówienia

**Pytania:**

1. Czy drewno przekazane przez Zamawiającego jest impregnowane preparatami?
2. Czego dotyczy gwarancja, tzn czy dotyczy również zabezpieczenia przeciwgrzybicznego?
3. Jaką wilgotność dopuszcza Zamawiający w miejscu wykonania robót? Preparaty przeciwgrzybiczne działają do 80% wilgotności.
4. Balustrady zostały wklejone w otwory. W czasie demontażu (wycinania wypustów drewnianych) wypusty balustrady zostaną uszkodzone. W jaki sposób mają być łączone balustrady ze stojakami?
5. Jaka moc zasilania jest przewidziana dla wykonawcy na zainstalowanie urządzeń?

**Odpowiedzi.**

Ad. 1 Tak, drewno przekazane przez Zamawiającego zostało zabezpieczone impregnatem

Ad. 2 Gwarancja dotyczy wszystkich robót wykonywanych przez wykonawcę i materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Nie obejmuje jedynie drewna przekazanego przez zamawiającego (okrąglaki przeznaczone na stojaki, stropnice i wzdłużnice).

Ad. 3 Wilgotność w wyrobisku jest stale monitorowana i obecnie utrzymuje się na poziomie około 60-80%. W przypadku, jeśli nastąpiłoby długotrwałe załamanie warunków, oczywistym jest, że gwarancja będzie egzekwowana tylko do poziomu parametrów wskazanego w kartach technicznych produktów zatwierdzonych do zastosowania przez nadzór.

Ad. 4 Demontaż ma zostać przeprowadzony poprzez wycięcie stojaków, a nie balustrad. W takim wypadku wypusty nie zostaną uszkodzone.

Ad. 5 Wykonanie remontu w Grotach nie wymaga zwiększenia mocy. Pozostajemy przy istniejącym zasilaniu. Obecna moc pozwala zarówno na działalność placówki, jak i remont obiektu.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu i pozostają bez wpływu na termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.